|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Image** | **Nom** | **Référence** | **Spécifications** |
| C:\Users\THEO\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\E24881C0.tmp | Pack d’accus de modélisme | x | Tension : 7.2V  Capacité : 2400mAh (NiMh)  Poids : 297g  Fiche : Tamiya mâle  Taille : 133mm x 45 mm  Diamètre câble : 2.5 mm |
| C:\Users\mines\Desktop\unknown.png | Chargeur de modélisme | VOLTCRAFT MW9098GS | Tension d’alim : 230V  Courant de charge max : 120mA (NiMh)  Fiche : Tamiya  Taille : 82 mm x 80 mm  Poids : 300g |
| C:\Users\THEO\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\72808B0C.tmp | Module suiveur de ligne | GROVE 101020172 | Tension : 5V DC  Connecteur : 4 broches Buckled Grove  Taille : 20 mm x 20 mm  Comparateur : MV358  Diodes réfléchissantes : RS-06WD |
| RÃ©sultat de recherche d'images pour "Liaison sans fil GROVE 443 MHz 113060000" | Liaison sans fil | GROVE 113060000 | Module Récepteur :  Tension : 5V DC  Sensibilité du récepteur : -105 dBm  Fréquence de fonctionnement : 433 MHz  Module Emetteur :  Tension : 5V DC  Puissance de transmission max : 15 mW |
|  | Chassis acyclique | x | 4WD |
| C:\Users\THEO\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9BFD28B3.tmp | Module Base Shield | GROVE 103030000 |  |
| C:\Users\mines\Desktop\3521-500x500.jpg | Capteur de distance | SHARP 2Y0A21F7X | Type de capteur : Infrarouge  Type de sortie capteur : Radiométrique  Distance de mesure Min/Max : 100 mm / 800 mm  Temps de réponse Max : 50 ms  Tension d'alimentation Min/Max : 4,5 V DC / 5,5 V DC  Consommation de courant Max : 40 mA  Poids : 3.5 g  Température de fonctionnement Min : -10 °C / Max 60 °C  Utilisez l'adaptateur de distance infrarouge Phidget 1101 pour connecter facilement ce capteur à votre Phidget ou microcontrôleur ! |
| RÃ©sultat de recherche d'images pour "Module de compteur de vitesse EC03" | Module de compteur de vitesse | EC03 |  |
| RÃ©sultat de recherche d'images pour "Commande I2C de 2 moteurs CC 105020001" | Commande I2C de 2 moteurs | CC 105020001 |  |
| RÃ©sultat de recherche d'images pour "Contact femelle Tamiya MODELCRAFT (5)" | Contact femelle Tamiya | MODELCRAFT |  |
| RÃ©sultat de recherche d'images pour "Lot de 5 cÃ¢bles GROVE 20cm" | Lot de 5 câbles | GROVE | 20cm |
| C:\Users\mines\Desktop\ar-assortiment-de-330-vis-kv330-6519.jpg | Assortiment de 330 vis | KV330 |  |